**Załącznik nr 5B – Wzór Formularza Cenowego**

**FORMULARZ CENOWY**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dla zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Śmiglu –**

**PAKIET II - zakup wyposażenia kuchni.”**

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.5.2020.KA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Lokalizacja** | **Opis produktu zamówienia** | **J.**  **m.** | **Ilo-ść** | **Cena jedno-stkowa**  **brutto** | **Razem** |
| 1 | Szafa odzieżowa metalowa  JAN NOWAK model KACPER szafa socjalna BHP na odzież czterokomorowa szara | Szatnia pracowników | Szerokość: 800 mm  Wysokość: 1800 mm  Głębokość: 490 mm  metalowa  Zamek, z dodatkowa przegrodą , podwójna  Kolor: niebieska  4 głębokie komory, 2 półki, 2 drążki na wieszaki, haczyki ubraniowe i osobna przestrzeń na obuwie z otworami wentylacyjnymi, dzięki którym w szafie nie gromadzą się nieprzyjemne zapachy i wilgoć. Wszystko przemyślane tak, aby komfort użytkowania szafy był jak największy! Dwuskrzydłowe drzwi zostały zabezpieczone mocnymi zamkami, dzięki czemu szafa socjalna zapewni bezpieczeństwo nawet najcenniejszym przedmiotom osobistym. | szt | 1 |  |  |
| 2 | Pojemnik na ręczniki zz  Atestowany podajnik jednorazowych ręczników papierowych Faneco ECO |  | Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ  Wielkość listka: do 250 x 230 mm  Pojemność: 400 sztuk  Materiał obudowy: tworzywo ABS  Kolor obudowy: biały  Wymiary: wysokość 225 mm, szerokość 265 mm, głębokość 150 mm  Zamek i klucz: plastik  Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników  Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  Waga netto: 0,5 kg | szt | 8 |  |  |
| 3 | Pojemnik na ręczniki zz  https://www.sklephygio.pl/environment/cache/images/120_120_productGfx_fb9078d4eeb8a87c1750b10545f0295c.jpg |  | Podajnik na ręczniki papierowe typu ZZ wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). Maksymalna pojemność pojemnika to 500 szt. listków o formacie 25x23 cm. Dystrybutor wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamykany jest na kluczyk.  Dane techniczne:  materiał: stal nierdzewna szczotkowana   * przeznaczenie: ręczniki typu zz * pojemność: max 500 szt. o formacie 25 x 23 cm * montaż: naścienny * posiada wizjer do kontroli ilości papieru * zamykany na kluczyk * Wymiary : * Szerokość: 28,4 cm * Głębokość:   10 cm   Wysokość: 26,6 cm | szt | 9 |  |  |
| 4 | Szafka gospodarcza  Szafa Słupek SZ07 Kolor Sonoma-biały Bestseller | Magazynek gospodarczy | Biała 1830 x 500 x 500 mm, zamek, otwory wentylacyjne, wewnętrzna przegroda, 3 półki, uchwyt na mopa, kolor szary | szt | 2 |  |  |
| 5 | Dozowniki na mydło  w płynie lanego  z kanistra  SANITARIO Dozownik mydła w płynie 0,5 l plastik biały/szary - zdjęcie 1 |  | Biały:  Pojemność: 0,5 litra  Materiał obudowy: tworzywo ABS  Kolor obudowy: biały, szary przycisk  Wymiary: - wysokość: 208 mm, - szerokość: 90 mm, - głębokość: 100 mm  Sposób uruchamiania: przycisk  Wizjer do kontroli poziomu mydła  Przeznaczenie: mydło w płynie  Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami  Waga netto: 0,31 kg  Zawór niekapek  Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra  Sprężyna: stal hartowana  Ukryty przycisk otwierania dozownika | szt | 18 |  |  |
| 6 | Dozownik na mydło w płynie 0,5 l stal nierdzewna  dozownik_stal_nierdzewna_500ml_2.jpg |  | Pojemność: 0,5 l  Materiał obudowy: stal nierdzewna  Wykończenie powierzchni: szczotkowanie  Wymiary: 230 x 105 x 100 mm (wys/szer/gł)  Sposób uruchamiania: przycisk  Wizjer do kontroli poziomu mydła  Przeznaczenie: mydło w płynie/ żel do dezynfekcji rąk  Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  Zamknięcie: stalowy zamek  Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami  Zawór niekapek  Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra | szt | 9 |  |  |
| 7 | Uchwyty  do papieru toaletowego typu chrom  UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY BEZ WIERCENIA CHROME Rodzaj ścienne | Toalety | Wykonany z wysokiej jakości, chromowanej stali wieszak na papier toaletowy doda Twojej łazience eleganckiego charakteru. Sprawi, że papier toaletowy będzie zawsze w zasięgu ręki. Chromowane wykończenie jest trwałe i odporne na korozję. Uchwyt został wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej idealnie sprawdzającej się w wilgotnych i mokrych miejscach. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, uchwyt może być zamontowany na dwa sposoby. Pierwszy tradycyjny, poprzez przymocowanie do ściany dzięki wkrętom  (w komplecie), drugim sposobem jest przymocowanie uchwytu używając systemu vacum. | szt | 21 |  |  |
| 8 | Tabliczki przydrzwiowe  Tabliczka przydrzwiowa Plato Plus | Oznakowanie przy drzwiach |  | szt | 35 |  |  |
| 9 | Stół do stołówki prac  https://a.allegroimg.com/s128/031ffc/6fe2a7714ef8a0b7f8a010ec5d6a | Socjal pracowników | Długość 100cm  Szerokość 60cm  Wysokość regulowana 73-76 cm  Grubość blatu 18mm  Jasny blat buk  Nogi metalowe w kolorze chromu o średnicy 6cm - regulowane | szt | 1 |  |  |
| 10 | Krzesła do pom. socj.  Krzesło Milano białe | Socjal pracowników | Krzesło w stylu skandynawskim  Kolor : biały Wysokość całkowita: 83 cm  Materiał: polipropylen, drewno naturalne, stal malowana na czarno  Wysokość siedziska: 43 cm  Szerokość całkowita: 46 cm  Głębokość całkowita: 56 cm  Waga dopuszczalna 120 kg,  Waga krzesła 4 kg | szt | 6 |  |  |
| 11 | Szafka zamykana przyścienna | Kuchnia | Długość: 1200 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej z półkami, drzwi przesuwne  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 12 | Blat roboczy z półką przyścienny | Przygotowa-nie mięsa | Długość: 1800 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej z półką  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 13 | Blat roboczy z półką przyścienny | Obieralnia jaj | Długość: 1200 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej z półką  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 14 | Blat roboczy przyścienny | Kuchnia | Długość: 1000 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej z półką  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 15 | Blat roboczy przyścienny | Jaja i warzywa | Długość: 1200 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Z szafkami przesuwnymi  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 16 | Blat roboczy przyścienny | Kuchnia | Długość: 3600 mm  Wysokość: 850 mm  Szerokość: 600 mm  Pod spodem szafki, miejsce na 2 lodówki pod blat 60, ze stali nierdzewnej, drzwi przesuwne  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 17 | Blat roboczy połączony z oknem | Zmywalnia | Długość: 1200mm  Szerokość: 900 mm  Wysokość: 1000 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 18 | Blat roboczy przyścienny | zmywalnia | Z otworem na odpady  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem  Wys. 100mm  Szerokość 700mm  Głębokość 600mm | szt | 1 |  |  |
| 19 | Szafki wiszące | Kuchnia | Ze stali nierdzewnej  Długość: 3600 mm  Szerokość: 450 mm  Wysokość: 600 mm  Półka, drzwi przesuwne  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | zest | 1 |  |  |
| 20 | Blat roboczy przyścienny | 2 szt. mięso | Długość: 600 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej ,z półką  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 2 |  |  |
| 21 | Blat roboczy przyścienny z szafkami | Zmywalnia | Długość: 2000 mm (lub 2 x 1000 mm)  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Drzwi przesuwne  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 22 | Szafy z półkami przyścienne | Przygotowa-nie mięsa | Długość: 2600 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej, półki  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 23 | Klocek do mięsa | Przygotowanie mięsa | Wysokość: 850 mm  Szerokość: 600 mm  Z polietylenu | szt | 1 |  |  |
| 24 | Regał z reg. półkami | 1 szt. magazyn talerzy  1 szt. chłodnia  1 szt. magazyn schłodzonych termosów | Długość: 1500 mm  Głębokość: 600 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 3 |  |  |
| 25 | Regał z reg półkami | Chłodnia | Długość: 1200 mm  Głębokość: 450 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 26 | Regał z reg półkami | Magazyn warzyw i owoców | Długość: 1000 mm  Głębokość: 500 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 27 | Szafa chłodnicza  Szafa chłodnicza, 1-drzwiowa, ze stali nierdzewnej, 361 l, 0,11 kW | STALGAST, 880405 | Magazyn chłodnia | Szafa chłodnicza: • Wykonana ze stali nierdzewnej • Cichy agregat • Wymuszony obieg powietrza • Wbudowany zamek na klucz • Elektroniczny wyświetlacz temperatury z możliwością regulacji • Automatyczne odszranianie • 3 półki w komplecie o wymiarach 505x365 mm • Nośność półek do 8 kg   |  |  | | --- | --- | | DŁUGOŚĆ: | 600 mm | | SZEROKOŚĆ: | 600 mm | | WYSOKOŚĆ: | 1850 mm | | POJEMNOŚĆ: | 361.00 l | | MOC CAŁKOWITA: | 0.11 kW | | NAPIĘCIE: | 230 V | | TEMPERATURA MINIMALNA: | 0 °C | | TEMPERATURA MAKSYMALNA: | 10 °C | | ILOŚĆ PÓŁEK: | 3 szt. | | ILOŚĆ DRZWI: | 1 szt. | | szt | 2 |  |  |
| 28 | Regał z półkami regulowanymi | Magazyn talerzy | Długość: 1100 mm  Głębokość: 450 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 29 | Regał z regulowanymi półkami | 1 szt. magazyn suchych  1 szt. magazyn napoi  1 szt. magazyn opakowań | Długość: 2500 mm  Głębokość: 450 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 3 |  |  |
| 30 | Regał z regulowanymi półkami | Magazyn suchych | Długość: 1000 mm  Głębokość: 500 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 31 | Regał z regulowanymi półkami | Magazyn napoi | Długość: 1500 mm  Szerokość: 450 mm  Wysokość: 1800 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 32 | Roleta do otworu przelotowego przy wydawce | Kuchnia  zmywalnia | Szerokość: 1000 mm  Wysokość: 1200 mm  Kolor popiel jasny otwieranie elektryczne  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 2 |  |  |
| 33 | Blat z otworem na odpady przyścienny | Brudne termosy | Długość: 400 mm  Szerokość: 600 mm  wysokość: 850 mm  ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 34 | Szafa przelotowa | Kuchnia | Szerokość: 1200mm  Wysokość: 2100mm  Głębokość: 600 mm  Przestawne półki 5 szt., regulowane  Ze stali nierdzewnej  Przesuwne drzwi z obu stron  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 35 | Roleta do otworu przelotowego | Czyste brudne termosy | Wysokość: 1250 mm,  Szerokość: 800 mm,  Jasno szara, elektryczne otwieranie  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 2 |  |  |
| 36 | Szafa przyścienna | Kuchnia | Szerokość: 800 mm  Głębokość :800 mm  Wysokość: 850 mm  Szufladowa  Zamykana ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 37 | Blat z półką przyścienny | Jaja i warzywa | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ze stali nierdzewnej  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 38 | Wózek do zmywalni  Wózek kelnerski 2-półkowy ze stali nierdzewnej uchwyt o profilu kwadratowym 850x450x900 mm | TECHNICA, Silver Line | Zmywalnia  Kuchnia | Ze stali nierdzewnej z półką na kółkach   * odległość między półkami 565 mm * maksymalny udźwig do 110 kg * posiada hamulce * kółka gumowe * polecane do powierzchni płaskich * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Szerokość - W : 860 mm * Głębokość - D : 540 mm * Wysokość - H : 920 mm | szt | 2 |  |  |
| 39 | Wózek do towaru platforma  Wózek platformowy ze składaną rączką, 730 x 490 mm, nośność 150 kg | Magazyn warzyw | * Stalowa konstrukcja ze składaną rączką i platformą HDPE * Wyposażony w 2 gumowe koła stałe i 2 koła skrętne o średnicy 100 mm * Uchwyt z tworzywa sztucznego * Wymiary platformy nośnej: 730 x 490   mm * Wymiary po złożeniu: 170 x 490 x 730 mm * Wymiary po rozłożeniu: 860 x 490 x 730 mm * Nośność: 150 kg | szt | 1 |  |  |
| 40 | Wózek do pojemnika na odpady  Stalgast Podstawa na kółkach do pojemnika 80 l | Zmywalnia  Brudne termosy | Na kółkach | szt | 2 |  |  |
| 41 | Pojemnik na odpady z pokrywką  Stalgast Pojemnik na odpadki 80 l  Stalgast Pokrywa do pojemnika na odpadki 80 l | Zmywalnia  Brudne termosy | |  |  | | --- | --- | | Wysokość | 610 mm | | Średnica | 490 mm | | Wewnętrzna średnica | 455 mm | | Pojemność | 80 l | | Waga | 2.67 kg |   Pokrywka   |  |  | | --- | --- | | Materiał wykonania | polipropylen | | Wysokość | 36 mm | | Średnica | 550 mm | | Wewnętrzna średnica | 506 mm | | Waga | 0.69 kg | | szt | 2 |  |  |
| 42 | Zmywarka | Zmywalnia | Z funkcją wyparzania i podajnikiem płynów  Nowoczesny design  Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania  Sterowanie elektroniczne umożliwia precyzyjne dobranie parametrów  Czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony Panel zapewniający komfort pracy  Ergonomiczny uchwyt  Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1  Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm  Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego  Cykl mycia 90s, 120s lub 180s  Wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h  Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)  Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)  Zużycie wody 2,5 l/cykl  Moc grzałki komory - 2 kW  Moc grzałki bojlera - 6 kW  Kosz 500x500 mm  W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce Przedłużającego efektywność mycia naczyń  Urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody  Wysokość komory wsadowej ~370 mm  **Parametry techniczne:**  Wysokość - H: 835 mm  Głębokość - D: 665 mm  Szerokość - W: 565 mm  Napięcie - U: 400 V  Moc elektryczna: 6.65 kW  Długość cyklu pracy: 90/120/180 sek.  Materiał wykonania: stal nierdzewna  Moc zainstalowana: 8.6 kW  Moc grzałki bojlera: 6 kW  Moc grzałki komory: 2 kW | szt | 2 |  |  |
| 43 | Zmywarka kapturowa do termosów | Brudne termosy | Z funkcją wyparzania i podajnikiem płynów  Wymiary (mm) 658 x 756 x 1540  Rozmiar kosza (mm) 500 x 500  Prześwit (mm) = maks. wysokość naczynia 440  Produkcja (kosze-talerze / godzinę) 40 - 720  Cykle (sekundy) 90” - 120” - 180”  Pompy do zmywania (jednostki x kW) 1 x 0,6  Zużycie wody (litry/cykl) 2,4  Pojemność zbiornika (litry) 34  Elementy grzewcze zbiornika (kW) 4,50  Pojemność bojlera (litry) 9  Elementy grzewcze bojlera (kW) 6,0  Moc całkowita (kW)  Przemienne - 6,6  Jednoczesne - 11,1  Filtry do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku •  Przełącznik magnetyczny do otwierania kaptura •  Dozownik środka do płukania •  Dozownik detergentu •  WYPOSAŻENIE  \* 1 Kosz uniwersalny CT-10  \* 1 Kosz na naczynia CP-16/18  \* 2 Pojemników na sztućce  WYPOSAŻENIE DODATKOWE (\*)  \* KOSZ NA GASTROPOJEMNIKI GN-1/1 i tace  \* STOŁY DO ZMYWANIA WSTĘPNEGO  \* STOŁY ZAŁADOWCZE I WYŁADOWCZE  \* ZESTAW POMPY SPUSTOWEJ Łatwy montaż  \* ZMIĘKCZACZ WODY | szt | 1 |  |  |
| 44 | Bateria przemysłowa  Sztorcowa nastolna  https://www.hendi.pl/product_picture/fit_in_694x848/67a6cdd3f97325d778b87b7e58b8275f.jpg | 1 szt. zmywalnia | Panel spryskujący:  • Sprężyna podtrzymująca w harmonizującej stali, z pokryciem szarym lub epoksydowym niebieskim antykorozyjnym.  • Sprężyna wyposażona jest w pierścień ochronny w celu zmniejszenia tarcia pomiędzy sprężyną a przewodem giętkim.  • Przewód giętki z gumy EPDM jest przeznaczony do styczności z wodą  Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody. | szt | 1 |  |  |
| 45 | Bateria przemysłowa ścienna  Bateria ścienna ze spryskiwaczem i wylewką, niebieska, 980 mm | KLARCO, 3s.4051.s1.K23/B | zmywalnia | Panel spryskujący:  • Sprężyna podtrzymująca w harmonizującej stali, z pokryciem szarym lub epoksydowym niebieskim antykorozyjnym.  • Sprężyna wyposażona jest w pierścień ochronny w celu zmniejszenia tarcia pomiędzy sprężyną a przewodem giętkim.  • Przewód giętki z gumy EPDM jest przeznaczony do styczności z wodą. | szt | 1 |  |  |
| 46 | Podest | Brudne termosy | Ze stali nierdzewnej  Długość: 1200 mm  Szerokość: 400 mm  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 47 | Podest | Magazyn warzyw | Ze stali nierdzewnej  Długość: 1500 mm  Szerokość: 800 mm  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 48 | Podest | Termosy czyste | Ze stali nierdzewnej  Długość: 1200 mm  Szerokość: 600 mm  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 49 | Lodówka  MPM 131-CJ-18 | 2 szt. kuchnia | Podblatowa   * Wymiary WxSxG: 85 x 55 x 58 cm * Poj. chłodziarki [l]: 132 * Poj. zamrażalnika [l]: 0 * Roczne zużycie en. [kWh]: 113 * Bezszronowa (NO FROST): Brak * Poziom hałasu [dB]: 41 * Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak | szt | 2 |  |  |
| 50 | Piec konwekcyjny 10 półkowy | * Kuchnia | Tryb konwekcyjno-parowy z 3 rodzajami pracy: - para 30-130°C - gorące powietrze 30-300°C - kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C  Automatyczny system czyszcząco-pielęgnujący   * Czujnik temperatury rdzenia z 6-punktowym pomiarem * Kolorowy wyświetlacz i ekran dotykowy z intuicyjną symboliką upraszczającą obsługę * Możliwość zaprogramowania * Wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody * Automatyczne odparowanie kondensatu * System rozprowadzania powietrza w komorze * Dopływ energii sterowany zależnie od potrzeb * Odśrodkowe, nie wymagające filtra odprowadzenie tłuszczu * Drzwi z podwójną szybą, wentylowaną przestrzenią między szybami * Rynienka na skropliny w drzwiach ze stałym odpływem * Blokada otwartych drzwi przy 120°/180° * Pozbawiona fug, higieniczna komora gotująca z zaokrąglonymi narożami * Halogenowe oświetlenie komory * Złącze USB do transmisji danych HACCP lub do aktualizacji oprogramowania * Ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza * Nóżki z regulacją wysokości * Możliwość ustawienia na stole o głębokości 70 cm   **Parametry techniczne:**   * Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 84,7x77,1x128,1 cm * Wykonanie ze stali nierdzewnej (wg DIN 1.4301) * Pojemność: 10xGN1/1 lub 20xGN1/2 * Wydajność (dzienna liczba posiłków): 80÷150 * Wzdłużny układ prowadnic: GN1/1, GN1/2, GN2/3, GN1/3, GN2/8 * Podłączenie wody/odpływ: ¾"/50 mm * Średnica przyłącza gazu: ¾"   Moc grzewcza: 23 kW  Rodzaj zasilania : trójfazowy | szt | 1 |  |  |
| 51 | Podstawa pod piec konwekcyjny | Kuchnia | Wykonanie ze stali nierdzewnej  Nóżki z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości  2x6 par prowadnic  Wymiary [długość x głębokość x wysokość][cm]: 81x66x75 cm | szt | 1 |  |  |
| 52 | Kuchenka gazowa | Kuchnia | Elektryczny piekarnik  4 palnikowa  Wymiary: 50x85x60 cm | szt | 1 |  |  |
| 53 | Okap kuchenny skrzyniowy  Okap nierdzewny centralny<br />model: E6130/1200/1100<br />producent: ProfiChef | Kuchnia | Wysokość: 450 mm  Łapacz tłuszczu w komplecie  Długość: 2200 mm  Szerokość: 1500 mm  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem  Okap wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania zapachów, pary i nadmiaru ciepła z pomieszczenia kuchni. Okap montuje się centralnie nad blok urządzeń kuchennych zgromadzonych pośrodku pomieszczenia kuchennego.  Okap z niezbędnymi elementami do podłączenia. | szt | 1 |  |  |
| 54 | Lodówka na czerwone mięso  Whirlpool SW8AM2YXR | Urządzenia chłodnicze | Chłodziarka wolnostojąca:  • Klasa energetyczna: A+  • Zużycie energii: 145 kWh/rok  • Zużycie energii: 0,40 kWh/24h  • Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T  • Materiał/Kolor: Stal nierdzewna/Szary Metalik  • Sprężarka inwersyjna  • Całkowita pojemność użytkowa: 368 l  • Pojemność brutto: 370 l  • Wymiary:  Szerokość: 60 cm  Wysokość: 185 cm  Głębokość: 64 cm  Chłodziarka wolnostojąca, kolor Inox, o pojemności użytkowej 368 litrów, doskonale chłodzi i bezpiecznie przechowuje żywność w energooszczędnej klasie A+. W zastosowanej technologii IonAir, proces jonizacji niszczy do 95% szkodliwych mikroorganizmów i eliminuje niepożądane zapachy. System wentylatorowy z chłodzeniem dynamicznym, zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze chłodziarki. | szt | 1 |  |  |
| 55 | Lodówka na sery  https://www.mediaexpert.pl/media/cache/gallery/product/1/7/360/980/6uter7nj/images/99/995978/Lodowka-MPM-200-CJ-19-front.jpghttps://www.mediaexpert.pl/media/cache/gallery/product/2/415/485/17/m3m7l5t8/images/99/995978/MPM_200_CJ_19_otwarta.jpg | Urządzenia chłodnicze | Wymiary (WxSxG) [cm] 122 x 55 x 57  Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 183  Pojemność użytkowa zamrażarki [l] 15  Roczne zużycie prądu 201 kWh = 122.61 zł  Bezszronowa (No Frost)  Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak  Poziom hałasu (dB) 42  Kolor inox | szt | 1 |  |  |
| 56 | Lodówka na wędliny  https://www.mediaexpert.pl/media/cache/gallery/product/1/7/360/980/6uter7nj/images/99/995978/Lodowka-MPM-200-CJ-19-front.jpghttps://www.mediaexpert.pl/media/cache/gallery/product/2/415/485/17/m3m7l5t8/images/99/995978/MPM_200_CJ_19_otwarta.jpg | Urządzenia chłodnicze | Wymiary (WxSxG) [cm] 122 x 55 x 57  Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 183  Pojemność użytkowa zamrażarki [l] 15  Roczne zużycie prądu 201 kWh = 122.61 zł  Bezszronowa (No Frost)  Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak  Poziom hałasu (dB) 42  Kolor inox | szt | 1 |  |  |
| 57 | Łyżeczka do herbaty  łyżeczka do herbaty CLASSIC 357010 | Mag. talerzy |  | szt | 150 |  |  |
| 58 | Widelec  łyżeczka do herbaty CLASSIC 357010 | Mag. talerzy |  | szt | 150 |  |  |
| 59 | Nóż  łyżeczka do herbaty CLASSIC 357010 | Mag. talerzy |  | szt | 150 |  |  |
| 60 | Łyżka stołowa  łyżeczka do herbaty CLASSIC 357010 | Mag. talerzy |  | szt | 150 |  |  |
| 61 | Kubki do picia  Znalezione obrazy dla zapytania: kubek biały z melaminy dla dzieci pojemność 150 ml | Mag. talerzy | Melamina, poj. 150 ml, białe | szt | 150 |  |  |
| 62 | Talerz do zupy | Mag. talerzy | Melamina, 0,31 ml, śnieżnobiałe | szt | 150 |  |  |
| 63 | Talerz drugie danie ∅23 | Mag. talerzy | Melamina, śnieżnobiały | szt | 150 |  |  |
| 64 | Talerzyk deserowe ∅18 | Mag. talerzy | Melamina, śnieżnobiałe | szt | 150 |  |  |
| 65 | Garnek 71 l z pokrywką | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  |  |
| 66 | Garnek 24 l z pokrywką | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  |  |
| 67 | GN 2/3 wys 200  Pojemnik GN 2/3 gł. 10 cm ze stali nierdzewnej | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 4 |  |  |
| 68 | GN 1/1 sito wys 100  Pojemnik stalowy perforowany GN 1/1 40 mm Prix Tom-Gast VL-11040P | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  |  |
| 69 | GN 1/1 wys 65  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ0v8GhF04pGLDF2jSIW-jBHmW67olad9mX0dXhyEcc0RqGDoUGfannvHWreWX7gk9ayKPH_Zs&usqp=CAc | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 4 |  |  |
| 70 | GN ½ wys 200  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTVAZJpoCVSiIwjddKzKl14KRU6RLs_M-WqK66i68lDdvtB1f2R7-xYtSNQR0VUeZi18z5gSxY&usqp=CAc | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 3 |  |  |
| 71 | GN ¼ wys 200  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTbV8tojAhCJjBpdkUr-9GHR8tb7kmHMB1E3a1B_qmgQGtRkj0xAFqHMmbcMqbh3rHTDZ6OzHc&usqp=CAc | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 12 |  |  |
| 72 | GN 1/3 wys 200  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSV1OAeTRluv04Skfs3htkh1LEx8Vcj1xiG9jk6jGMf1kg8hrc9yWDsmV6VN0B_kaSjSdkHr1nT&usqp=CAc | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 6 |  |  |
| 73 | Blachy do smażenia GN1/1 wys 20  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSc6ZA794NQVPhbBOwqc7ycxTK1bcXl6okQmJ6GCUACPCrpvQbna9hQPI4Cuw&usqp=CAc | Kuchnia | Emaliowane | szt | 8 |  |  |
| 74 | Blachy do smażenia GN 1/1 wys 20  Znalezione obrazy dla zapytania: blachy do smażenia GN1/1 wys 200mm z powłoką nieprzywierającą | Kuchnia | Blacha do smażenia i pieczenia z powłoką TriLax , nieprzywierająca | szt | 8 |  |  |
| 75 | Termos do herbaty poj. 2 l  Termos stołowy 2 l z przyciskiem | TECHNICA, Diplomat Line | Mag.talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 10 |  |  |
| 76 | Dzbanek do mleka poj. 2 l  Dzbanek stalowy do mleka<br />model: 372200<br />producent: Stalgast | Mag. talerzy | Ze stali nierdzewnej | szt | 12 |  |  |
| 77 | Stół z basenem jednokomorowym do mycia garnków  Stół z basenem jednokomorowym Revolution 800x600x(H)850 kod 230411 | Zmywalnia | Ze stali nierdzewnej  Wysokość: 850 mm,  Długość 1000 mm,  Szerokość 1000 mm,  Głębokość: 500 mm,  Na nóżkach  Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt | 1 |  |  |
| 78 | Szafka do pomieszczenia socjalnego | Pom. socjal. | Biały front, zielone długie uchwyty  Szafa wym. 824x800x400 mm, dwoje drzwi na całej wysokości szafy , w środku jedna półka, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone. | szt | 1 |  |  |
| 79 | Szafa do pomieszczenia socj. | Pom. socjal | Szafa i wym. 824x400x400 mm, cztery szuflady na całej szerokości szafy; konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdej szufladzie po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; korpus grafit, fronty białe, uchwyty zielone. | szt | 1 |  |  |
| 80 | Szafka pod zlewozmywak  Alicja Szafka dolna 80 cm pod zlewozmywak Biały / Biały | Do pomieszcz. socjal. | Biała standard | szt | 1 |  |  |
| 81 | Uzdatniacz wody | Do pieca konwekc. | Ilość uzdatnionej wody przy 10st.dh 3600 litrów  Poprawa jakości wody:  - ph obojętne  - redukcja twardości węglanowej do poziomu 4-78 dh  -redukcja TDS  - przesunięcie chloru i innych zanieczyszczeń pogarszających smak i zapach wody  Łatwość w obsłudze:  - prosta wymiana wkładów  - automatyczna blokada przepływu przy wymianie filtra | szt | 1 |  |  |
| **OGÓŁEM CENA BRUTTO** | | | | | | |  |